|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| C:\Users\eva.freimuth\Downloads\DCYF-Logo-BW (9).jpg | **Lista de comprobación de viabilidad de instalaciones**  **de educación temprana/cuidado de niños**  **Early Learning/Child Care Facility Feasibility Checklist**  **(para programas de hogares familiares y centros)** | |
| Puede usar esta lista de comprobación cuando considere la viabilidad de que un edificio cumpla con los requisitos para la obtención de una licencia de hogar familiar de cuidado de niños o de centro de cuidado de niños. Incluye los requisitos generales relacionados con el espacio físico, pero no incluye todos los requisitos. Consulte las "Normas de calidad fundamental para programas de educación temprana" (Capítulo 110-300 del WAC) <https://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=110-300> para ver los requisitos para la obtención de licencias con mayor detalle. Para determinar si el edificio cumple con los códigos locales de construcción e incendios, comuníquese con el funcionario de construcción de su localidad.  Para obtener más información sobre cómo convertirse en proveedor con licencia de cuidado de niños, consulte a la oficina de licencias de cuidado de niños del Departamento de Niños, Jóvenes y Familias en su región. Puede ver una lista de oficinas de licencias de cuidado de niños con su información de contacto aquí: <https://www.dcyf.wa.gov/find-an-office/el-offices> | | |
| **Espacio general para programas en interiores**  Limpio, higiénico y con buen mantenimiento - *WAC 110-300-0240*  35 pies cuadrados por niño; 15 pies cuadrados adicionales por bebé y niño pequeño - *WAC 110-300-0354, 0355*  Temperatura (68-82° F) - *WAC 110-300-0165(4)*  Salidas - *WAC 110-300-0166 (Para centros: consulte también la lista de comprobación para centros de cuidado de niños de la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado)*  Para centros: aulas o espacios bien definidos para cada grupo de niños - *WAC 110-300-0356*  Supervisión - *WAC 110-300-0345*  Otro | | **Área de juegos en exteriores -** *WAC 110-300-0145*  Ruta - método seguro y accesible  Cerca/puerta con cierre y seguro automáticos  75 pies cuadrados por niño/plan alternativo  Áreas con sombra  Dos salidas (una lejos del edificio)  Supervisión - *WAC 110-300-0345, -0350*  Piscinas/peligros por agua - *WAC 110-300-0175*  Otro |
| **Fuentes de agua segura** - *WAC 110-300-0235, -0165(4)*  Agua corriente, fría y caliente  Agua al alcance de los niños - a una temperatura máxima de 120 °F  Agua de grifos utilizada para preparar alimentos y fórmula de bebe, beber o cocinar - analizada para detectar plomo y cobre  Pozo privado - de conformidad con WAC 173-60  Agua de pozo privado - analizada para detectar bacterias E. coli y nitratos  Otro | | **Sistema séptico privado** - *WAC 110-300-0250*  Aprobación del sistema séptico en su construcción, diseño, ubicación y plan de mantenimiento  Bombeo e inspección del sistema séptico  Los juegos infantiles no deben interferir con el acceso o la operación del sistema séptico privado, incluyendo el espacio de drenado y los tanques  Otro |
| **Electricidad** - *WAC 110-300-0165(5)*  Tomacorrientes - resistentes a alteraciones o con placa ciega en todas las áreas accesibles para los niños  Tomacorrientes cerca de fuentes de agua - tipo GFCI y fuera del alcance de los niños o resistentes a alteraciones  Cables de extensión - solo para uso temporal y sin reemplazar cableado directo  Otro | | **Escaleras** - *WAC 110-300-0165(4)(f)*  Deben cumplir con los códigos locales de construcción  Fuera del alcance de los bebés y niños cuando no se estén usando  Barandal con listones (balaustres) - las separaciones entre balaustres no deben permitir el paso de una esfera de 3 ½ pulgadas de diámetro  Otro |
| **Ventanas** - *WAC 110-300-0165(2)(b)(4)(b)*  Abertura de 3 ½ pulg./barrera si están al alcance de los niños, excepto por ventanas que sean salidas de emergencia en hogares familiares  Cordones en persianas o cortinas/sin bucles  Otro | | **Plataformas y terrazas** - *WAC 110-300-0165(4)(g)*  Deben cumplir con los códigos locales de construcción  Las zonas con desniveles de más de 18 pulgadas deben tener barandales en las secciones sin escalones.  Otro |

|  |  |
| --- | --- |
| **Calefacción central y calefactores -** *WAC 110-300-0170(3)(b)(f)*  Fuera del alcance de los niños  No deben usarse calefactores o generadores portátiles dentro del espacio del programa durante el horario de operación  Chimenea, estufa de leña u otros dispositivos para quemar leña - inspección anual o declaración anual de desuso  Otro | **Iluminación** - *WAC 110-300-0165(4)(c)*  Luz natural o artificial para iluminar el espacio autorizado  Lámparas - cubiertas o bombillas resistentes a ruptura  Lámparas independientes fijas o sujetas  No usar lámparas o bombillas de halógeno  Otro |
| **Espacio para cambiar pañales -** *WAC 110-300-0221*  Separado de los espacios de preparación, servicio y almacenamiento de alimentos  Lavabo - al alcance del brazo o de fácil acceso, y no debe usarse para preparación y limpieza de alimentos  Superficie o tapete resistente - a prueba de humedad, fácil de limpiar  Sobre material resistente a la humedad y fácil de lavar, que lo rodee horizontal y verticalmente y se extienda al menos 2 pies más allá del espacio para cambiar pañales y lavarse las manos  Para centros: deben tener un espacio designado para cambiar pañales en cada aula o para cada grupo de niños en edad de usar pañales.  Para hogares familiares\_ solo se requiere un espacio para cambiar pañales  Estación de cambio de pañales - WAC 110-300-0221(2)  Otro | **Baños** - *WAC 110-300-0220*  Otro Al menos un cuarto de baño en interiores en el espacio autorizado, con un inodoro, lavabo y grifo con agua corriente tibia  Para centros: un inodoro y un lavabo con grifo por cada 15 niños y miembros del personal  Inodoros/lavabos/grifos - altura y tamaño apropiados para los niños inscritos (puede usarse una plataforma)  Dispensador de papel higiénico para cada inodoro, a una altura apropiada  Ventana o extractor de aire en funcionamiento  Piso resistente a la humedad y fácil de limpiar  Necesidades de privacidad  Otro |
| **Lavandería y equipo** - *WAC 110-300-0245*  Fuera del alcance de los niños  Separados de los espacios donde se preparan alimentos  Secadora - con ventilación al exterior/seguir las recomendaciones del fabricante  Otro | **Tina de baño o ducha** - *WAC 110-300-0220*  *Debe obtenerse el consentimiento del padre o la madre del menor*  El área es antideslizante o tiene una barra de seguridad  Para centros: Fuera del alcance de los niños, cuando no se use  Otro |
| **Espacio de preparación de alimentos** - *WAC 110-300-0198*  Por lo menos a 8 pies de todas las mesas de cambio, superficies y lavabos que se usen para cambiar pañales.  Paredes, superficies, pisos, gabinetes y repisas - resistentes a la humedad y sellados de manera apropiada  Campana para estufa con ventilación al exterior, extractor de aire o ventana funcional  Refrigerador/congelador  Método de lavado de vajilla  Para centros:  - lavabo para lavar manos, separado de las instalaciones para lavar vajillas  - lavabo de preparación de alimentos situado en el área de preparación de alimentos  - fregadero con 2 o 3 compartimentos (lavado de vajilla)  Otro | **Espacio de preparación de biberones** - *WAC 110-300-0280*  Al menos a 8 pies de todas las mesas, superficies y lavabos que se usen para cambiar pañales, o separado físicamente con una barrera que cumpla los requisitos  Incluye un lavabo (no pueden prepararse biberones con agua de un lavabo para lavado de manos ni de un lavabo para cambiar pañales)  Otro |
| **Almacenamiento**  Pertenencias individuales de los niños - *WAC 110-300-0140*  Pertenencias de los miembros del personal - *WAC 110-300-0120*  Materiales profesionales - *WAC 110-300-0120*  Alimentos - *WAC 110-300-0197*  Suministros peligrosos y de mantenimiento - *WAC 110-300-0260*  Otro | **Bebederos** - *WAC 110-300-0236*  Si están adjuntos a un lavabo para lavar manos, deben estar deshabilitados  No deben estar situados en cuartos de baño  No deben ser bebederos de tipo burbuja (el agua debe fluir en forma de arco)  Situados sobre pisos impermeables  Otro |